**Коммерческое предложение**

**Как следует из самого названия, сэндвич-панели представляют собой многослойную конструкцию с внешним покрытием из поливинилхлоридного листового пластика В качестве внутреннего наполнителя могут использоваться различные виды термоизоляционных вспененных полимеров (пенополистирол).**

**Главное достоинство сэндвич панелей – высокие показатели теплоизоляции, что неизменно способствует снижению Ваших расходов на отопление помещения в зимний период, сохраняя тепло, и кондиционирования в летний, предотвращая от нагрева стен здания. Обладают большим запасом прочности, выдерживают значительные статические или ударные нагрузки.**

**Легкость материала значительно упрощает монтажные работы и снижает транспортные расходы. Вес квадратного метра сэндвич панели ПВХ 24 мм – всего около 4 килограмм, отличный материал для обеспечения звукоизоляции.**

**Материал абсолютно НЕ впитывает влагу, устойчив к ультрафиолетовому облучению, панели легко обрабатываются с помощью доступных слесарных и столярных инструментов. Высокие экологические качества позволяют использовать подобные панели в жилых помещениях.**

**Сэндвич панели ПВХ обладают техническими характеристиками, позволяющими сопоставить срок службы панелей со сроком эксплуатации зданий. После установки конструкций, выполненных их подобного материала, они не потребуют дополнительной отделки. Уход за ними также не доставит никаких сложностей.**

**Стандартные размеры – 1000\*3000мм / 1300мм x 2000мм / 1300 мм\*2500мм / 1300\*3000 мм**

**Панели малой толщины находят широкое применение при облицовке оконных и дверных откосов, создавая декоративное обрамление и придавая дополнительные термоизоляционные качества.Перегородки из сэндвич панелей ПВХ используют для жилых и офисных помещений, зачастую - в сочетании с металлопластиковыми окнами и дверями, также применяются для декоративной отделки стен, особенно – в неотапливаемых помещениях (например, балкон, лоджия и т.п.).**

 **.**

**Прайс лист на сэндвич панели ламинированные**

 **Сэндвич панель 8 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** | **1300\*3000 мм** |
| 1 | **Сэндвич панель** **8 мм** **односторонняя ламинация, ПВХ 1 мм/подложка** | 2808 | 2304 | 2664 | 3024 |
| 2 | **Сэндвич панель** **8** **мм** **односторонняя ламинация, ПВХ 1,4мм/подложка** | 3456 | 2880 | 3240 | 3384 |
| 3 | **Сэндвич панель** **8** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ мм/белый ПВХ 0,7мм** | 4176 | 3312 | 3600 | 4392 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Сэндвич панель** **8 мм**  **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1мм** | 5904 | 4896 | 5616 | 6192 |
| 6 | **Сэндвич панель** **8** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** | 6336 | 4608 | 5760 | 6480 |
| 7 |  |  |  |  |  |

 **Сэндвич панель 10 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000**  | **1300\*2500**  |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **10 мм** **односторонняя ламинация, ПВХ 1 мм/подложка** | 2952 | 2448 | 2736 | 3168 |
| 2 | **Сэндвич панель 10** **мм** **односторонняя ламинация, ПВХ 1,4мм/подложка** | 3528 | 2952 | 3384 | 3528 |
| 3 | **Сэндвич панель** **10** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ мм/белый ПВХ 0,7мм** | 4248 | 3384 | 3888 | 4464 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Сэндвич панель** **10 мм**  **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1мм** | 5976 | 4968 | 5688 | 6264 |
| 6 | **Сэндвич панель** **10** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** | 6408 | 4680 | 5832 | 6552 |
| 7 |  |  |  |  |  |

 **Сэндвич панель 16 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **16** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 3456 | 3960 | 4536 |
| 2 | **Сэндвич панель** **16** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 3672 | 4392 | 4968 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **16** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 4464 | 5472 | 6336 |
| 5 | **Сэндвич панель** **16** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 4752 | 5832 | 6696 |

 **Сэндвич панель 24 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **24** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 3672 | 3960 | 4824 |
| 2 | **Сэндвич панель** **24** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 3888 | 4608 | 5184 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **24** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 4680 | 5688 | 6552 |
| 5 | **Сэндвич панель** **24** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 4968 | 6768 | 6912 |

 **Сэндвич панель 32 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **32** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 3816 | 4392 | 5040 |
| 2 | **Сэндвич панель** **32** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4104 | 4824 | 5400 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **32** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 5040 | 6048 | 6912 |
| 5 | **Сэндвич панель** **32** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 5328 | 6408 | 7272 |

 **Сэндвич панель 36 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **36** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4032 | 4608 | 5256 |
| 2 | **Сэндвич панель** **36** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4248 | 4968 | 5544 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **36** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 5184 | 6192 | 7056 |
| 5 | **Сэндвич панель** **36** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 5472 | 6552 | 7416 |

 **Сэндвич панель 40 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **40** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4104 | 4680 | 5328 |
| 2 | **Сэндвич панель** **40** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4392 | 5112 | 5688 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **40** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 5328 | 6336 | 7200 |
| 5 | **Сэндвич панель** **40** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 5616 | 6696 | 7560 |

 **Сэндвич панель 44 мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | **1000\*3000** | **1300\*2000 мм** | **1300\*2500 мм** |  **1300\*3000**  |
| 1 | **Сэндвич панель** **44** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4176 | 4752 | 5400 |
| 2 | **Сэндвич панель** **44** **мм** **односторонняя ламинация ПВХ 1,4 мм/белый ПВХ 0,7мм** |  | 4536 | 5256 | 5832 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Сэндвич панель** **44** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1 мм/ ПВХ 1 мм** |  | 5472 | 6480 | 7344 |
| 5 | **Сэндвич панель** **44** **мм** **двусторонняя ламинация., ПВХ 1,4мм/ ПВХ 1,4мм** |  | 5760 | 6840 | 7560 |